**Przedmiar**

Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Jednostka | Ilość |
| 1. | Wykonanie koryta o gł. 0,4m z odwozem urobku na odl. 6km z profilowaniem i zagęszczanie podłoża | m2 | 10 |
| 2. | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm | m2 | 10 |
| 3. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 20cm (kruszywo 0/63mm) | m2 | 10 |
| 4. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 10cm (kruszywo 0/32mm) | m2 | 10 |
| 5. | Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. śr. 4cm szer. 2,60m | m2 | 400 |
| 7. | Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej (warstwa ścieralna) gr. po zagęszczeniu 5cm szer. 2,60m | m2 | 1200 |
| 8. | Utwardzenie tłuczniem pobocza gr 10cm. | m2 | 160 |
| 9. | Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i zasuw | m3 | 1 |
|  | We wszystkich pozycjach uwzględniono transport sprzętu i materiałów |  |  |