**Przedmiar II**

Modernizacja ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Jednostka | Ilość |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km | 0,3 |
| 2. | Wykonanie koryta o gł. 0,4m z odwozem urobku na odl. 6km z profilowaniem i zagęszczanie podłoża | m2 | 100 |
| 3. | Wykonanie warstwy odsączającej gr 10cm | m2 | 100 |
| 4. | Wyprofilowanie podłoża | m2 | 350 |
| 4. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 20cm (kruszywo 0/63mm) | m2 | 100 |
| 5. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 10cm (kruszywo 0/32mm) | m2 | 100 |
| 6. | Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. śr. 4cm szer. 3m | m2 | 230 |
| 7. | Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej (warstwa ścieralna) gr. po zagęszczeniu 5cm | m2 | 250 |
| 8. | Utwardzenie tłuczniem pobocza gr 10cm. | m2 | 60 |
|  | We wszystkich pozycjach uwzględniono transport sprzętu i materiałów |  |  |