**Przedmiar**

Modernizacja ulic M. Reja i A. F. Modrzewskiego w Sandomierzu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Jednostka | Ilość |
| 1. | Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm | m2 | 200 |
| 2. | Wykonanie wykopów nad kanalizacją gł. ok. 1m 50% ręcznie z odwozem gruntu na odl. 6km | m3 | 15 |
| 3. | Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem | m3 | 10 |
| 4. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 20cm (kruszywo 0/63mm) | m2 | 10 |
| 5. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 10cm (kruszywo 0/32mm) | m2 | 10 |
| 6. | Wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu gr. śr. 4cm | m2 | 200 |
| 7. | Regulacja pionowa studni rewizyjnych wpustów i zasuw | m3 | 1 |
| 8. | Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej (warstwa ścieralna) gr. po zagęszczeniu 5cm szer. | m2 | 350 |
|  | We wszystkich pozycjach uwzględniono transport sprzętu i materiałów |  |  |